

**U盘方式升级BX主板固件方法(iRTK2、A12、V90)**

**升级方法如下：**

1. U盘升级主机固件至4.0.0及以上版本：用USB数据线将主机和电脑连接一起，会出现update盘符，将升级的固件拷贝进去，然后关闭主机电源，再开机，主机就自动会升级固件，主机会语音提示升级主板固件，升级过程会持续3分钟左右，主机会语音提示升级成功，然后主机自动重启。



1. U盘升级主板固件至4.9.3版本: 用USB数据线将主机和电脑连接一起，会出现update盘符，将升级的BX主板固件拷贝进去，然后关闭主机电源，再开机，主机就自动会升级固件并会语音提示升级主板固件，升级过程会持续3分钟 左右，主机会语音提示升级成功，然后主机自动重启。 （注意U盘升级主板固件，主机固件必须是4.0.0及以上版本）



3.手簿连接主机检查主板固件是否升级成功：如下图显示数据版本为2523表示升级成功。



升级主板前数据版本 升级主板前数据版本