
步骤1：打开“主板离线升级包”文件夹，右键并编辑“loader.bat”

步骤2：修改对应的串口号，如下图中红框所示，保存关闭对话框。



步骤3：双击“loader.bat”，出现烧写框后上电烧写，烧写完成后，将提示OK，烧写完成后按回车确定即可。如果出现长时间不进入烧写，请先关闭再打开“loader.bat”。